**Инструкция по настройке функционала контроля приемки в системе СККО Видеомаркет**

1. В конфигурационном файле IPIdentMap.xml, добавьте кассу, следующую по номеру, и присвойте ей ip адрес \*.\*.\*.20 (\*.\*.\*. – подсеть магазина)

Пример:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<IPIdentMap default\_cash\_no="0">

<Item cash\_no="1" host="10.1.157.161" />

<Item cash\_no="2" host="10.1.157.162" />

<Item cash\_no="3" host="10.1.157.163" />

<Item cash\_no="4" host="10.1.157.164" />

<Item cash\_no="5" host="10.1.157.20" />

</IPIdentMap>

1. В конфигурационном файле G2X5NQ\_TSD.xml, в строке <DepartmentCash is\_null="false">0</DepartmentCash>, вместо нуля, укажите следующий номер кассы, после указанного в IPIdentMap.xml/

Пример:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<PSObject assembly="PSServer3.exe" type="PSServer3.PSGraphBuilder">

 <JobName is\_null="false">G2X5NQTSD\_GRAPH</JobName>

 <LogPackets is\_null="false">False</LogPackets>

 <Sources is\_null="false">

 <PSObject assembly="PSNetFilters.DLL" type="PSNetFilters.TCP">

 <Port is\_null="false">2001</Port>

 <BufferSize is\_null="false">65535</BufferSize>

 </PSObject>

 </Sources>

 <Transformers is\_null="false">

<PSObject assembly="PSNetFilters.DLL" type="PSNetFilters.PSIPIdentDisrtibutor" />

 <PSObject assembly="G2X5.DLL" type="G2X5.G2X5NQTSDSource">

 <DepartmentCash is\_null="false">6</DepartmentCash>

 </PSObject>

 <PSObject assembly="G2X5.DLL" type="G2X5.G2X5NQTSDTransformer" />

 </Transformers>

</PSObject>

1. Создать в клиенте Видеомаркет видеоканалы на которых ведется приемка и менеджерской магазина.
2. Создать кассы указанные в файлах IpIdentMap.xml и G2X5NQ\_TSD.xml. К кассе указанной в IpIdentMap.xml привязать видеоканалы, на которых ведется приемка, к кассе, указанной в файле G2X5NQ\_TSD.xml, привязать канал менеджерской магазина.